附件：       详细技术参数及商务要求
一、采购清单及技术参数
	孕妇学校多媒体采购单

	序
号
	名称
	单
位
	数
量
	技术参数描述
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教学用智慧屏
	








台
	








1
	能效等级 1级
扬声器数量 2个20W全频扬声器（木棉纤维全频单元）；2个20W高音扬声器
（蚕丝布高音单元）；1个50W低音扬声器（塑胶低音单元）；130W（喇叭峰值功率总和）
刷新率 倍频刷新率：288Hz分辨率 3840×2160
屏幕尺寸 98英寸
机身尺寸 长度：2178.9mm，高度：1256.9mm，厚度：48.5mm屏幕类型 MiniLED
屏幕色彩 10.7亿色可视角度 178 °
屏幕亮度 峰值亮度：2000nit屏占比 99.0%
屏幕长宽比 16:9
存储 运行内存（RAM），8GB；机身内存（ROM），128GB摄像头 800万像素（F2.0光圈）
HDMI接口 HDMI 2.1 ×3，网口100M网口 × 1，USB Type-A接口USB 3.0 x 1；USB 2.0 x 1，S/PDIF （同轴）x1，数字RF接口× 1，HDMI CEC支持
Wi-Fi 6，蓝牙5.2，WLAN 频率2.4GHz、5GHz，WLAN 协议IEEE

	2
	显示屏
可移动
	台
	1
	配套教学智慧屏使用
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多媒体播放器
	



台
	



1
	英特尔®酷睿™Ultra 9处理器 185H；操作系统 Windows11 64位 专业版；运行内存 32GB 存储容量2TB；屏幕尺寸 14.2英寸 屏幕分辨率2880×1920 色彩
[bookmark: _GoBack]100% sRGB 、100% DCI-P3、95% Adobe RGB 多色域 屏幕类型 OLED ，对比度 1000000:1亮度600尼特1000尼特（峰值）支持（莱茵Eye Comfort护眼认证）屏占比91.2%；电池容量70Wh （额定容量）；机身重量1.49kg（含电池）；Wi-Fi 6，2.4GHz和5GHz；HDMI 2.1；蓝牙5.3；摄像功能摄像头1080P高清前置摄像
头；扬声器2个；电源适配器140W USB-C电源适配器；触控板支持5点触控；接口USB-C x 1 （左侧） Thunderbolt™ 4 （左侧） 3.5 mm 耳机 & 麦克风二合一接口 × 1（左侧） USB 3.2 Gen1 x 2 （后侧） HDMI x 1（后侧） SD卡插槽 x 1（右侧）；机身尺寸310.5mm × 231.1mm × 15.3mm 机身厚度薄至

	4
	PPT翻页笔
	支
	1
	PPT翻页笔带激光，LED屏可用x1支。配套教学用智慧屏手写笔x1支。

	

5
	音响（室外）
	

台
	

1
	教学用室外
户外教学拉杆音响 x 1（功率60W；8寸低音；DSP芯片；4000MA内置电池；信噪比 ≥85dB(A)；产品重量 约5.49kg 电池容量4000mAh；音频输入AUX，
TF卡，U盘，蓝牙 无线/有线麦克风输入；产品尺寸290mm x 265.8mm x 454.6mm；配套1200MA双蓝牙2.4G蓝牙麦克风 x 2。)

	

6
	

音响（室内）
	


台
	


1
	教学用室内
教室用音响 x 1（净重 6.28kg；音频输入 蓝牙/AUX/U盘/同轴；失真限制的输出功率 高音(L/R):15W+15W，高音(L/R):15W+15W，中低音:60W；峰值功率高音 (L/R):30W+30W，高音(L/R):30W+30W，中低音:120W；单元 1.25英寸高音单元x2，2英寸高音单元x2，5.5英寸中低音单元x1蓝牙音频解码器 LDAC、
SBC；最大声压级 96dB@1m；噪声声级 ≤25dB(A)；蓝牙版本 V6.0；额定声频率响应范围 52HZ~20kHz(执行标准:SJ/T11540-2015)，52HZ~40kHz(执行标
准:Hi-Res)；标配无线麦克风 x 1）
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传屏器
	

套
	

1
	无线传屏器x 1对（160米有效距离立式双天线5G便携式1发1收HDMI传屏器x 1+苹果或Type-C转HDMI接口 x 1）；
通用无线麦一拖二x 1套（TX：约10小时，相机版RX：约9小时，使用时长，相机版充电盒，同时给设备充电>3次，TX:约D26*9.9mm，相机版RX：约
40*25.7*20.5mm，相机版充电盒：约86*54*39mm，TX:约9g，相机版RX：约14 8g，相机版充电盒：约111g）
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图像拾取设备
	






套
	






1
	.
4K60P云台PTZ带NDI摄像机AI跟踪20X变焦头*3;配套POE8口交换机*1;配套导播台控制键盘*1(支持抖、视频号推流、视频录制);无反相机[图像传感器35 毫
米全画幅（35.6 毫米 x 23.8 毫米）CMOS传感器，相机有效像素数 / 总像素
数约 2420 万像素 / 约 2530 万像素，AR（抗反射）涂层，支持宽高比 / 滤色镜3:2 / 原色滤镜，除尘系统图像传感器转变类型，活动范围14+ 档（V-Log）
静止图像录制文件格式JPEG（DCF、Exif 3.0）、RAW宽高比4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1，镜头安装L-Mount;连拍速度SH30：30 帧/秒
(AFS/AFC/MF)SH30 PRE：30 帧/秒 (AFS/AFC/MF)高：9 帧/秒 (AFS/MF)，8 帧/秒 (AFC)（使用实时取景） ;系统频率59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz；MOV
[C4K] 4096x216059.94p, 200Mbps（4:2:2 10 位 LongGOP） (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM);接口USB Type-C® (USB 10Gbps)HDMI (*3)HDMIHDMI TypeD音频：
开 / 关、MP4: 2 声道、MOV: 2 通道；重量约 486 克/1.08 磅（机身、热靴盖、电池、SD 存储卡）]*1;镜头[卡口L卡口，焦距f35mm，重量295g，镜头结构9 组 11 片（3片非球面镜片，3片ED镜片），光圈类型9 个光圈叶片/圆形孔径光阑最大光圈F1.8最小光圈F22，最近对焦距离0.24 米 / 0.79 英尺]*1;

	
9
	
灯光
	
套
	
1
	SL150补光灯*1，SL200补光灯*4，60x90cm四角网格柔光箱*1，30*120cm条形网格灯箱*1，QR-P90深抛网格柔光箱*2，65cm灯笼罩柔光箱*1，升级2.8米不锈
钢灯架*3，两用大号横杆*1，地灯架*1，反光罩*5，保护罩*5，配套电源线*5，5M电源插线板2500W插口两孔+三孔2+2*5

	10
	系统配附件
	项
	1
	组建多媒体教室兼直播功能用到的线材、固定件等



2、 商务要求
1、付款方法：安装验收合格后支付合同金额的100％。
2、交货时间及地点：合同签订后15个工作日内完成设备安装验收。
3.质保期：
3.1整机设备质保期不少于 2 年
3.2质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修(质保期内更换零部件费用由卖方承担）。
3.3卖方保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。
4. 交货时应提供以下技术资料（中标后）
4.1原产地证明书(由制造厂签发)；
4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；
4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；
4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；
4.5其它相关技术资料。
5.安装调试及验收：
5.1卖方负责设备安装、调试。
5.2货物到达现场后，卖方接到买方通知后2日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
5.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
6、售后服务要求：
6.1提供有关资料及售后服务承诺。
6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天。
6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。
6.4卖方在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。
7、其他约定：，因自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由中标人自行承担，如给采购人造成的经济损失的，采购人将依法追究其法律责任。

注：以上为实质性要求，供应商需全部满足，不允许有负偏离，若有负偏离则为无效响应。




